**Техническое задание к вагону столовой для флота ГРП АО « Самотлорнефтепромхим»**







|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шасси прицепа 7095А3 или аналогичный, комплект | 1 |
| 2. | Кузов-фургон (пятислойные сэндвич панели, пластиковые окна открывающиеся - 4 шт.), противомоскитные сетки, комплект | 1 |
| 3. | Колесо запасное | 2 |
| 4. | Лестница выдвижная (под входной дверью отсеков отдыха и мастерской), комплект | 2 |
| 5. | Перила, комплект | 2 |
| 6. | Отбойник (прицепа) | 1 |
| 7. | Ящик подвесной | 2 |
| 8. | Кондиционер сплит-система в отсек столовой | 1 |
| 9. | Выключатель-разъединитель серии NH40-16-125A | 1 |
| 10. | Обогреватели РЕСАНТА ОК-2000, либо аналогичные | 3 |
| 11. | Тепловая завеса BALLU BHC-CE-3 или аналог в отсеки отдыха и слесарная | 2 |
| 12. | Холодильник Korting KNFM 81787 GN или аналог | 1 |
| 13 | Морозильный ларь Indesit Морозильный ларь IСF 200 или аналогичный | 1 |
| 14. | Плита электрическая DeLuxe 5004.12э черн. 50x50см или аналог | 1 |
| 15. | Микроволновая печь BBK 20MWS-722T/B-M, черный или аналог | 1 |
| 16. | Термопот JVC 5 литров, с LCD дисплеем, 5 температурных режимов, 2 способа подачи воды, функция повторного кипячения и поддержание температуры, 1200 Вт или аналог | 2 |
| 17. | Умывальник дачный вихрь Люкс (с подогревом воды, 1300 Вт, кран: металл, мойка: нержавеющая сталь, 17 л, медный) напольный  рукомойник, уличная мойка, раковина для мытья рук с тумбой или аналог | 1 |
| 18. | Ёмкость пластиковая под питьевую воду, V=300 л | 1 |
| 19. | Диван-рундуки, со спинками | 4 |
| 20. | Стол обеденный | 2 |
| 21. | Вешалка для касок (7 шт.) и одежды | 1 |
| 22. | Столешница металлическая с напольными тумбами | 1 |
| 23. | Стол верстак с напольными тумбами | 2 |
| 24. | Тиски слесарные (B=160 мм) | 1 |
| 25. | Навесные шкафы для инструментов | 2 |
| 26. | Комплект слесарного отсека:  1. Электрическое профессиональное точило, 200 мм NORDBERG EG2009 или аналог диаметр диска 220мм. - 1шт.  2. Настольные поворотные слесарные тиски Norgau Industrial или аналог с 2 фиксаторами и наковальней, ширина сменных стальных губок 125 мм, 283x146 мм -1шт.  3. Вертикально-сверлильный станок Пульсар СС 400 с тисками или аналог - 1шт. | 1 |
| 27. | Дизельный генератор SDMO J44K в кожухе или аналог ДВС John Deere. Мощность 32 кВт. Предпусковой подогрев ДВС. Бак ДТ 500 литров, Выхлопная труба оборудована искрогасителем, выхлоп прямой в верх | 1 |
| 28. | Снаружи сзади лестница для подъема на крышу. | 1 |
| 29. | Кабель заземления ПЩ-16 | 50 м |
| 30. | Автоматическая система пожарной сигнализации (с датчиками дыма и огня не менее двух в каждом отсеке) и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей, комплект | 1 |
| 31. | Цвет вагона: верх белый RAL – 9003 до середины вагона, низ синий RAL - 5017 |  |
| 32. | Огнетушитель, шт. | 3 |
| 33. | Документация | 1 |