**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Прокат технологического оборудования и аварийно-ловильного инструмента для Бурения и ЗБС с инженерным сопровождением**

**АО «Самотлорнефтепромхим»**

г. Нижневартовск

2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Срок оказания услуг - 16.10.2023г.-31.12.2024г.**
2. **Описание места проведения работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие у Подрядчика базы в регионе оказания услуг | Генеральный заказчик(на объектах) |
| г.Нижневартовск, г.Мегион | ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз |
| АО "Томскнефть" ВНК |
| ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" |
| г.Нягань, г.Нефтеюганск, г.Сургут | АО "РН-Няганьнефтегаз" |
| ООО "Няганьнефть" |
| г.Нефтеюганск, г.Сургут | «РН-Юганскнефтегаз» |
| ООО "Соровскнефтегаз" |
| г.Муравленко, г.Ноябрьск, г.Губкинский, г.Уренгой | АО "Сибнефтегаз" |
| ООО "Соровскнефтегаз" |
| АО "Харампурнефтегаз" |
| ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» |
| г.Ханты-Мансийск, г.Нефтеюганск, г.Сургут | АО "Конданефть" |

1. **Объём выполняемых работ.**

Выполнение работ по заявке.

1. **Технические характеристики оборудования для выполнения работ.**

Наличие и изготовление современного технологического оборудования и аварийно-ловильного инструмента для производства работ при бурении и реконструкции скважин в соответствии с ГОСТ и требованиями ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», АО «ННК».

1. **Перечень необходимого оборудования для бригад ЗБС и Бурения левого правого исполнения все возможного диаметра.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Диаметр |
| 1 | Метчик ловильный нарезной | Все возможные типоразмеры |
| 2 | Метчик ловильный специальный замковый | Все возможные типоразмеры |
| 3 | Колокол ловильный нарезной | Все возможные типоразмеры |
| 4 | Колокол ловильный гладкий | Все возможные типоразмеры |
| 5 | Печать | Все возможные типоразмеры от 82 до 210мм |
| 6 | Магнит ловильный, ФЛМ, ФЗС | Все возможные типоразмеры от 82 до 210мм |
| 7 | Безопасный переводник механический | 86, 102, 133 |
| 8 | Безопасный переводник гидравлический | 86, 102, 133 |
| 9 | Долото (дтф, бес- и шарошечное, лопастное и т.д.) | Все возможные типоразмеры от 82 до215,9мм |
| 10 | Калибратор (К, КЛС, Крп) | Все возможные типоразмеры от 118 до 220,7мм |
| 11 | Фрезер (ФТ,ФК, вогнутый и т.д.) | Все возможные типоразмеры от 82 до215,9мм |
| 12 | Труболовка внутренняя освобождаемая с захватом | под обсадные колонны внутренний проходной от 89мм до 227мм. |
| 13 | Труболовка наружная с захватом | Все возможные типоразмеры |
| 14 | Шламометаллоуловитель | 108, 114, 127 |
| 15 | Пакер (для опрессовки, РИР) | под обсадные колонны внутренний проходной от 89мм до 227мм. |

1. **Основные требования Заказчика:**
   * + Одним из основных требований к Контрагенту – согласие подписать договор в редакции АО «Самотлорнефтепромхим».
     + Участники тендера, которые будут объявлены победителями конкурса, приобретают статус Подрядчика. Подрядчики в обязательном порядке должны обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования оборудования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта*.*
     + Подрядчик имеет право, пропуска, в предоставлении и оказания услуг на объектах ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», АО «ННК».
     + Обязательным требованием к Подрядчику является наличие собственной или арендованной базы в регионе оказания услуг: г.Нижневартовск, г.Мегион, г.Нефтеюганск, г.Сургут, г.Нягань, г.Ханты-Мансийск, г.Муравленко, г.Ноябрьск, г.Губкинский, г.Уренгой.
     + Подрядчик должен будет предоставить информацию по оборудованию (паспорт, сертификат,узд).
     + Гарантия работы, исправность, оборудования на срок не менее нормативного времени работы (наработки), в соответствии с технической документацией, с даты подписания акта передачи оборудования в аренду Арендатору.
     + Стоимость оказываемых услуг не изменяется в течение всего периода оказания услуг.
     + Готовность выполнять работы без авансирования через 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более 90 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ).
     + Наличие исправного, поверенного оборудования для предоставления в аренду.
     + Наличие резервного оборудования, не менее 2х единиц, для оперативной замены при выходе из строя арендованного.
     + Предоставление актов испытаний о пригодности оборудования Исполнителя при передаче Заказчику.
     + Готовность выполнить работы по письменной заявке Заказчика, оперативно и в указанные сроки, в течении всего периода действия договора.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник службы по сервисным и заключительным работам

АО «Самотлорнефтепромхим» Э.И.Мамалиев