**Техническое задание**

**На поставку прицепа для легковых автомобилей общего назначения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики и показатели товара, подлежащие указанию в заявке** | | | | **Ед. изм. товара** | **Количество товара** | **Страна происхождения товара (**наименование страны происхождения товара (рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОК (МК (ИСО 3166)004-97)025-2001)) |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед. измерения характеристики** | **Обоснование** |
|  | **Прицеп** | Количество осей | 2 | шт | Согласно КТРУ | штука | 1 |  |
| Полная масса | не более 750 | кг | Согласно КТРУ |
| Тип базовой машины | Легковой автомобиль категории «Б» |  | Согласно КТРУ |
| Вид прицепа | открытый, площадка |  | Согласно КТРУ |
| Габаритные огни | согласно ПДД, дополнительно боковые габаритные огни жёлтого цвета каждые 2 метра слева и справа (по 4 шт) |  | Согласно КТРУ |
| Ширина кузова | Не менее - 1700 | мм | Для размещения грузов |
| Высота кузова |  | мм | Для размещения грузов |
| Длина прицепа | Не менее- 5000 | мм | Для размещения грузов |
| Ширина прицепа | Не более – 2300 | мм | Для размещения грузов |
| Высота прицепа | Не более – 900 | мм | Для размещения грузов |
| Погрузочная высота | Не более 650 | мм | Для размещения грузов |
| Подвеска оси | Рессорная |  | Для удобства эксплуатации |
| Рессоры | 4 | шт | Для удобства эксплуатации |
| Кол-во колёс | 4 | шт | Для движения по бездорожью, с подкрылками |
| Нагрузка на одну ось | Не менее 300 | кг | Для движения по бездорожью |
| Дорожный просвет | Не менее 150 | мм | Для движения по бездорожью |
| Размер колёс | R16 |  | Для движения по бездорожью |
| Сцепное устройство | 1400 | кг | Для удобства эксплуатации |
|  |  | Тип ТСУ | Шар Ø50 | мм | Для присоединения к имеющемуся ТСУ |  |  |  |
|  |  | Тормоз | с тормозной системой |  | Для удобства эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Штекер подключения к автомобилю | 7-pin |  | Для удобства эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Петли крепления груза | Не менее 8 (стяжки 4 шт в комплекте не менее 6 метров) | шт. | Для удобства эксплуатации. |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие | Цинк |  | Для долговечности эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Опознавательные знаки | знаки, предусмотренные ПДД |  | Дополнительно в комплекте таблички на перевозимый груз (выступающие за пределы габариты груз). Безопасность перевозки согласно ПДД. |  |  |  |
|  |  | Запасное колесо | 1 | шт. | С креплением и кожухом на дышле |  |  |  |

# Товар должен соответствовать ГОСТ 3163-2020 Автомобильные транспортные средства. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования

Оплата за фактически поставленный Товар производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более чем в течение 90 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара (товарной накладной/УПД).

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 95, стр. 1 в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Если последний день срока поставки Товара приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 [Гражданского кодекс](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/)а РФ).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Поставляемый товар при использовании его в работе не должен оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Должен быть безопасен для человека. Соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории РФ.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в РФ стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть поставлен в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения без повреждений, без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем.

Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров.

Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими надлежащее качество и безопасность Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Кроме того, при поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику в том числе следующие документы:

а) Технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу Товара, документ, подтверждающий соответствие Товара, выданные уполномоченными органами (организациями), руководство по эксплуатации (инструкции по применению) на русском языке;

б) ПТС в оригинале с отметкой об уплате утилизационного сбора или электронный ЭПТС;

в) комплектовочную ведомость;

г) сервисную книжку с гарантийным талоном;

д) другую необходимую техническую документацию завода-изготовителя, а также пакет документов, предусмотренных для регистрации в соответствующих органах.

Оборудование каждого наименования должно быть полностью однотипным, не иметь отличий во внешнем исполнении.

Срок гарантийного обслуживания: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки.

Все работы по гарантийному обслуживанию, в том числе доставка товара, проводятся за счет Поставщика.

Пример:

