**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**костюма мужского для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины 2-го класса защиты, пониженных температур в IV и «особых климатических поясах**

Костюм сварщика комбинированный со спилком, со съемным утеплителем.

**Технические требования**

Костюм мужской для защиты от пониженных температур, для защиты от искр и брызг

расплавленного металла

Костюм соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». **ГОСТ** 12.4.250-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Функциональные характеристики: Костюм защищает от искр и брызг расплавленного металла, а также от пониженных температур воздуха.

Костюм соответствует 3му классу защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Костюм состоит из куртки и брюк.

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) – Тр, Тнв

Пуговицы термостойкие аминопластовые, нитки термостойкие арамидные.

Свойства защиты - Защита от повышенных температур

**Технические характеристики:**

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах. Спинка с кокеткой. По шву настрачивания кокетки обработаны вентиляционные отверстия. Воротник куртки отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани. Полочка, бочка, кокетка спереди и сзади спилковые. Накладки из спилка по длине рукава спереди. По шву притачивания вороника расположена вешалка. Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк. Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. Брюки спереди со спилковыми накладками ниже шагового шва. Костюм имеет съемный утеплитель, который пристегивается на петли и пуговицы. Утепляющая подкладка куртки имеет внутренний накладной карман. Утепляющая подкладка брюк выполнена с высокой спинкой и бретелями, пристегивающимися на петли и пуговицы. Центральная застежка на петли и пуговицы.

**Ткань верха и накладок:**

**Основная ткань**: **Брезент 51% лен, 49% хлопок 550 г./м², с огнезащитной пропиткой**

**утеплитель: Ватин** **или эквивалент, в куртке 3 слоя по 210 г./м², в брюках 2 слоя по 210 г./м²** **Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой.**

**подклад:  бязь подкладочная.**

**Накладки:** **кожевенный спилок.**

**Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011**

Содержание маркировки:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства;

-размер;

-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

-сведения о классе защиты;

-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

**Конструкция представлена на эскизе:**



