1. Комплент лебедки ЛКИ-Техно с электроприводом
2. Комплект Дополнительного оборудования лаборатории

1.1.Лебедка ЛКИ-Техно

В составе : укладчик проволоки – автоматический, с автоматическим/механическим приводом, механический счетчик глубины, редуктор, мотор.

В редуктор лебедки встроены:

-фрикцион (сцепление), обеспечивающий свободный спуск прибора (под собственным весом при отключенном приводе);

-ручной тормоз колодочного типа, для подтормаживания барабана при свободном спуске;

-храповый тормоз для фиксации на глубине;

-ручной привод;

Тяговое усилие на первых рядах намотки проволоки, не менее 3000Н;

Диапазон скоростей ( в зависимости от привода): 0,1-10 000 м/час

1.2. Рама под электрический привод ЛКИ-Техно

1.3. Привод лебедки-электрический привод:

-мотор-редуктор, мощностью 3,7 кВт,напр.220В

- шкаф управления электроприводом на базе частотного преобразователя INNOVERT

1.4. Выносной пульт управления;

2. Комплект Дополнительного оборудования лаборатории в составе:

2.1. Барабан ЛКИ-Техно с проволокой стальная канатная ГОСТ 7372-79 d2.2 мм, оцинк.4000м

3. В комплекте с оборудованием поставляется следующая документация

- Паспорт технический РЭ на товар ЛКИ-Техно , барабан ЛКИ-Техно

-Руководство по эксплуатации на товар ЛКИ-Техно

-Декларация соответствия на товар ЛКИ-Техно