|  |  |
| --- | --- |
| **Техническое задание**  на приобретение автобуса вахтового  **Вахтовый автобус Урал**  для перевозки вахтовых бригад по дорогам любой категории  **Характеристики вахтового кузова-фургона**  **Кабина водителя:** со спальным местом, автономный обогреватель «Планар» - 2 кВт  **Количество посадочных мест:**  28 + 1 место в кабине водителя  **Конструкция кузова-фургона:** | |
|  | По бескаркасной технологии, из пятислойных сэндвич-панелей, толщиной не менее 60мм, нижняя 80мм. Отдельный вещевой отсек с полками для багажа в задней части кунга объёмом не менее 4м3 с отдельным обогревом автономным отопителем. Багажные полки для ручной клади с светодиодными блоками освещения, окна фургона с двойным стеклопакетом из травмобезопасного стекла. |
| **Вход-выход в кузов-фургон:** | . |
| **Аварийный выход:** | Справа в передней части фургона, оборудован - складной лестницей с поручнем и противоскользящими накладками. Дверь боковая одностворчатая с двойным стеклопакетом ( триплекс), оборудована надежным замком с водозащитным козырьком, автоматической подсветкой и двойным контуром качественного уплотнителя. Пониженный пол в центральной части кузова-фургона. |
|  | - Задняя боковая эвакуационная одностворчатая дверь для доступа в пассажирский отсек с двойным стеклопакетом (триплекс) автоматической подсветкой и с водозащитным козырьком (оборудована качественным и надежным замком; окантована двойным контуром качественного уплотнителя) - Аварийно вентиляционные люки с вентилятором  - Молоток аварийный для разбивания стекла (2 шт.) |
| **Отопление салона кузова-фургона:**  **Сиденья:** | - Отопитель (тосольный) от системы охлаждения автомобиля (2 шт.) - Автономный воздушный отопитель «Планар – 4кВт» (2 шт.) |
|  | Пассажирские кресла мягкие раздельные с подлокотниками и подголовниками с высокой откидной спинкой не ниже 90см. Оборудованы 3- х точечными ремнями безопасности |
| **Связь с водителем:** | Переговорное устройство |
| **Остекление:** | Окна кузова-фургона с травмобезопасным двойным стеклопакетом. |
| **Принадлежности:** | Противооткатные башмаки, аптечка, ЗИП |
| **Вентиляция:** | Люки в крыше фургона с электровентилятором, сдвижные форточки, вентиляционный клапан. Кондиционер Compact Cooler 8 (или аналог)-2шт. |

**Освещение: Освещение салона светодиодными лампами 24в.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Базовое шасси** | | | |
| **Модель:** | **Урал 4320-4972-80** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Тахограф**: Штрих М

Пневмо-электро выводы и тягово-сцепное устройство крюк-петля.

Звуковой сигнал заднего хода (зуммер)

Антивандальный видеорегистратор с возможностью съемки кабины и салона

Директор департамента по транспорту В.В.Карбышев