**Техническое задание**

На поставку литиевых батареек Primary Lithium Battery ER34615

для нужд АО "Самотлорнефтепромхим".

1. Описание объекта закупки: 4000 шт. литиевых батареек ER34615 для установки в модули питания телесистемы ЗТС-48.

2. Наименование и количество поставляемого Товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, краткая характеристика | Единица измерения | Количество |
| 1 | Primary Lithium Battery ER34615  3.6V Lithium-thionyl chloride[Li-SOCl2]  D-size bobbin cell  **Электрические характеристики:**  - Напряжение холостого хода (при 25°C): 3,65 В  - Номинальная емкость (При +25°C аккумулятор разряжается при постоянном токе 2 мА, пока напряжение не достигнет предельного значения 2,0 В: 19000мАч  Емкость может варьироваться в зависимости от температуры, тока разряда или напряжения отключения.)  Максимальный импульсный ток разряда: 400 мА  (импульсы 400 мА/0,1 секунды, разряжаются каждые 2 минуты при температуре +25°C из незаряженного нового элемента с базовым током 10 мкА, выходное напряжение превышает 3,0 В. Показания могут варьироваться в зависимости от характеристик пульса, температуры и предшествующей эксплуатации.  В тяжелых условиях может быть рекомендована установка конденсатора . Проконсультируйтесь с HCB.) (Работа при температуре выше температуры окружающей среды может привести к снижению емкости и снижению показаний напряжения в начале импульсов. Проконсультируйтесь с HCB.) Максимальный постоянный ток (Новый элемент\*, при температуре +25°C, отключение на 2,0 В, батарея разряжается минимум  Температура хранения (рекомендуется): 30°C  (Для более тяжелых условий обратитесь к HCB) Относительная влажность 75%  Диапазон рабочих температур: -55°C~+85°C  **Физические характеристики**  Основная литиевая батарея ER34615 Литий-тионилхлоридная батарея напряжением 3,6 В [Li-SOCl2] Катушечный элемент  D-размера Диаметр (макс.): 34,2 мм  Высота (макс.): 61,5 мм  Типичный вес: 105,0 г  Содержание металлического лития: 5,2 г |  |  |

3. Место доставки товара: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д.95 стр1

4. Сроки (периоды), условия доставки товара: Разовая поставка в течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора.

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену предполагаемого к поставке товара сопутствующих затрат, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена поставляемого товара включает в себя все расходы Поставщика связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации.

6. Требования по комплектности и упаковке товара: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, чистым, без следов повреждения и царапин, упаковка не нарушена. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

7. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: качество поставляемого товара должено отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, [санитарным нормам](https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/) и правилам, [государственным стандартам](https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/) и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденных для данного вида товара.

8. Порядок сдачи и приемки товара: Заказчик осуществляет приемку, проверку качества и соответствие требованиям Технического задания. Основанием приемки является товарная накладная (УПД), подписанная сторонами Договора. К товарной накладной (УПД) прилагается счет и счет-фактура (при наличии). Приемка Товара и подписание приемочных документов Заказчиком осуществляется в день поставки Товара.

9. Условия оплаты Товара: Заказчик оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика согласно счёта и товарной накладной или универсального передаточного документа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Товара.

Начальник цеха по Р и ОСТ

АО "Самотлорнефтепромхим". Гизатов С.Э.